1. 将开发板程序烧写成CANFD-CDC串口收发-105。
2. 重启开发板，会在电脑端虚拟出一个串口。
3. 将开发板的canfd接口和usb canfd设备连接，打开usb canfd软件，波特率设置成仲裁域1M，数据域8M.
4. 打开canfd\_com.exe软件，打开开发板虚拟出的串口，使用usb canfd软件发送数据，会在canfd\_com软件上看到接收数据，使用canfd\_com软件发送数据，会在usb canfd上位机上看到数据。

